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	成果名称
	成果内容摘要
	成果完成人
	赋权类型
	转化
方式
	交易金额（万元）
	受让方
	备注

	1
	一种矿井热水系统
	本发明公开一种矿井热水系统，包括蒸发器 及热水主机；蒸发器分别设置在矿井的送风口、矿井的排风口处，热水主机设置在矿井地面，根 据季节的变化，热水主机冷凝的液态制冷剂，节流后独立送入独立设置的蒸发器中，分别与外界送入矿井的空气进行蒸发换热，或者与从矿井中排出的空气进行蒸发换热，吸收热量的制冷剂最终通过冷凝换热的方式用于常年稳定制热水，同时动态调节通过矿井的送风口送入矿井的外界 空气温度，全年满足井下正常作业的需要；使用 该方案，能达到在全天候动态调节外界空气以矿井正常工作所需要的温度的基础上，常年高效、稳定、无污染地制热水目的。
	金听祥；车福亮；张懿；朱正华；张振亚；张宏杨；李飞鸽；孙东林
	校10%，成果完成团队90%）
	技术转让
	35
	亿联鑫工程科技有限公司
	

	2
	海水淡化方法及相应的海水淡化产品
	本发明公开涉及一种海水淡化方法及相应的海水淡化产品，涉及海水淡化技术领域。其中，所述的海水淡化方法，包括：实时获取用于对存储海水加热的储热水箱所处的环境参数、所述储热水箱外侧设置的相变储热控温层对应的储热控温层温度及所述储热水箱的出液口处对应的出液温度；在所述热模式下，利用与所述出液口连接的膜式加湿器及与所述膜式加湿器连接的冷凝器，到得空气冷凝淡水；将所述膜式加湿器排出的海水输送至蒸发池，得到海水冷凝淡水。本公开实施例可实现海水淡化。在所述热模式下，利用与所述出液口连接的膜式加湿器及与所述膜式加湿器连接的冷凝器，到得空气冷凝淡水；将所述膜式加湿器排出的海水输送至蒸发池，得到海水冷凝淡水。本公开实施例可实现海水淡化。
	李国培；金听祥；车辐亮；孟璐璐；冯地；曹俊；李启芝；吉扬雯；蔡宗昂；张乃鑫
	所有权（学校10%，成果完成团队90%）
	技术转让
	35
	亿联鑫工程科技有限公司
	

	3
	一种基于互联网的软件运行环境安全监管系统
	本发明公开了一种基于互联网的软件运行环境安全监管系统，本发明涉及软件安全技术领域，解决了并未基于对应软件在历史过程中所产生的不同历史流量数据进行特征流量的相关确认，导致无法提升运行软件安全监管的全面性的问题，本发明通过对历史流量数据进行区间分析时，通过计算不同处理区间的特征密度，并比较得出特征最明显的区间作为特征流量区间，该方法充分考虑了流量数据的分布和变化情况；同时，基于特征流量区间进一步确定特征趋势区间，能够全面刻画软件正常运行时的流量特征，为后续准确判断异常状态奠定基础。
	田雨、豆铨煜
	长期使用权（10年）
	技术许可

	10
	河南瀚源水务有限公司
	

	4
	Une structure antivibratoire à amortisseur pour construction
	本发明涉及抗震结构，具体为一种建筑用阻尼抗震结构。本发明的优点在于：隔震橡胶配合弹簧阻尼避震器，两者相配合可以起到较好的隔震效果，与隔振构件配合和一起到减隔震的目的，进而的提高了阻尼抗震结构的抗震效果。
	李菲
	所有权（学校10%，成果完成团队90%）
	技术转让
	3.3
	郑州汇知果科创有限公司
	





