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	序号
	成果名称
	成果内容摘要
	成果完成人
	赋权类型
	转化
方式
	交易金额（万元）
	受让方
	备注

	1
	一种利用动态高压微射流技术制备枣多糖的方法
	本发明公开了一种利用动态高压微射流技术制备枣多糖的方法。制备方法包括枣去核烘干后超微粉碎成枣粉，超声辅助热水法提取，提取液浓缩，醇沉，冷冻干燥得到枣粗多糖；枣粗多糖溶液依次通过大孔树脂AB‑8柱和DEAE纤维素DE‑52柱纯化；纯化的枣多糖溶液使用动态高压微射流处理后，浓缩，冷冻干燥得到枣多糖。本发明开发的枣多糖粒径和分子量低、热稳定性高，同时具有更强的抗氧化活性。
	刘梦培;李昌文;魏肖鹏;纵伟;朱高浦;张丽华;王嵘;葛珍珍;王小媛
	长期使用权（10年）
	技术许可
	30
	邢台县朱仓农业开发有限公司
	

	2
	一种山药块茎木栓化组织中木栓质单体含量的测定方法
	本发明公开了一种山药块茎木栓化组织中木栓质单体含量的测定方法，首先利用超声波预处理破坏植物细胞，随后利用脂肪酶水解并结合超声波辅助和酸水解（硫酸/甲醇）将木栓质充分、高效的水解成单体，所用试剂相对安全无毒性，操作比较简单，解决了山药块茎损伤愈合木栓质代谢研究中木栓质单体含量测定困难的技术难题。
	魏肖鹏；庚平；王小媛；葛珍珍；张丽华；刘梦培；刘琳瑶；纵伟
	长期使用权（10年）
	技术许可
	11
	河南禾下兴实业有限公司
	

	3
	一种行驶过程中的车厢异常气体集聚检测装置
	本发明公开一种行驶车厢异常气体集聚检测装置，顶部集聚筒借伯努利原理汇聚气体并检测，可快速预警。
	吴则琪；邵琳；娄振；秦恒洁；魏晓鸽；余占江；赵锦鹏；耿彪；孙广超；谢雨涵；王坤
	长期使用权（10年）
	技术许可
	10
	河南火凤凰消防科技有限公司
	

	4
	一种基于递推方式的实时快速磁纳米温度测量方法
	
本发明提出了一种基于递推方式的实时快速磁纳米温度测量方法，步骤为：将磁纳米粒子样品放置在待测对象处，对磁纳米粒子样品所在的区域同时施加交流和直流磁场，利用空心线圈实时获取磁纳米粒子样品在施加磁场激励下的磁化信息，通过低噪声前置放大器进行信号放大，采用数据采集卡对信号进行离散采集，利用谐波提取算法检测出各次谐波信号的幅值信息；根据郎之万函数和二次谐波与一次谐波幅值之比导函数的特性建立递推公式，构建实时温度测量递推模型，获取到温度信息。本发明可以实时快速的获取到被测非接触式物体温度信息，从根本上解决了磁纳米温度测量实时性较低的问题，同时又避开了高次谐波测量困难的难题，实现快速实时温度测量。
	杜中州，苏日建，史江山，刘文中，甘勇，皮仕强，叶娜，郭功兵，张涛
	长期使用权（10年）
	技术许可

	30
	西安霖旸科技有限公司
	

	5
	基于R-C-R结构的时空卷积交通流预测方法及系统
	本发明公开了基于R-C-R结构的时空卷积交通流预测方法及系统，涉及交通流预测技术领域，包括：获取交通流数据的训练集；构建交通流预测模型；将训练集输入到交通流预测模型中，对训练集进行预处理,得到预处理后的数据；对预处理后的数据进行时空卷积处理，初步提取数据的空间特征和时间特征；采用ConvLSTM网络作为核心模块，并辅以Resnet网络,构建R-C-R结构的时空特征提取层，获取空间特征与时间特征的动态相关性；经过多次迭代后,生成最优交通流预测模型，得到最优预测结果。本发明对交通流数据浅层和深层的时空特征进行提取同时减少梯度消失对网络功能的限制，提高交通流量预测的准确度。
	景志勇、王玉森、石磊、卫琳、高宇飞
	长期使用权（10年）
	技术许可

	11.3
	河北中之鼎信息科技有限公司
	







